附件3

既有住宅增设电梯消防安全要点（格式范本）

本次增设电梯未降低原建筑消防安全水平：

1.防火间距：增设电梯前各向防火间距 ；增设电梯后各向防火间距 。

2.消防车道：增设电梯前消防车道宽度 ；增设电梯后消防车道宽度 。

3.人员疏散：增设电梯不影响人员疏散。

4.防排烟：新增电梯保证原疏散楼梯的防烟排烟和通风功能。

说明：增设电梯宜执行现行国家工程建设消防技术标准，不得低于原建筑物建成时的消防安全水平，消防安全要点应写入设计方案的消防专篇。